**Меры безопасности при пользовании электроприборами**

- Бытовые электронагревательные приборы необходимо устанавливать на негорючее основание (подставку) достаточной толщины. Это может быть мраморная плита, плита из цемента, кирпичи.

- Ни в коем случае нельзя накрывать их пленкой, клеенкой или бумагой, а также другими горючими материалами.

- Неправильно использовать в качестве подставки лист металла или кусок жести, т. к. все металлы хорошие проводники тепла и такая подставка не выполнит предназначающейся ей роли.

- Наибольшую опасность представляют электроплитки с открытыми спиралями, менее опасны плитки с закрытой спиралью, но и у них металлические конфорки и трубки со спиралями при перегреве раскаляются до красного свечения. Поэтому плитки и другие нагревательные приборы следует устанавливать не ближе 0, 5 м. от любых предметов.

- Подключать все электроприборы к электрической сети следует только с помощью штепсельных соединений – розетки и вилки, присоединенной к электропроводу. Подсоединение к розетке электроприборов при помощи концов оголенных жил проводов категорически запрещается. Это может привести и к короткому замыканию, поражению электрическим током, к пожару.

- Повышенную опасность представляют электронагреватели, которые широко применяют в холодное время года. Основное требование правил пожарной безопасности при их использовании заключается в запрещении сушки на них одежды, белья и т. п. Нельзя оставлять электронагреватели во включенном состоянии надолго без контроля, например - на даче при вашем отсутствии, применять самодельные обогревательные устройства.

**Правила обращения с электроприборами и электрооборудованием.**

* Следите за исправностью электропроводки, электроприборов и электрооборудования.
* Не пользуйтесь неисправными или самодельными электроприборами.
* Не оставляйте работающие электроприборы без присмотра.
* Не засыпайте при включенном телевизоре, электрообогревателе и иных электроприборах.
* Не включайте в одну розетку боле трех приборов.
* Не пользуйтесь самодельными удлинителями, предохранителями, электропроводкой с поврежденной изоляцией.
* Не обертывайте электролампы горючими материалами (тканью, бумагой, клеенкой).
* Не вешайте одежду на выключатели, электроразведки, открытые участки электропроводов.
* Не вставляйте штепсельную вилку в розетку мокрыми руками.

инспектор ОНДиПР

Волховского района

капитан внутренней службы Е.А. Шитова